{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":7,"sheets":["Revision","DB Info.","dbo.Housing_Assembly","dbo.Cal_Function","dbo.EOL","dbo.Marking","dbo.Packing"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":0,"external_links":3,"defined_names":562,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Revision","index":0,"n_rows":54,"n_cols":43,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,1,19,4],[19,42,19,46],[19,37,19,41],[8,1,8,4],[8,37,8,41],[8,42,8,46],[16,37,16,41],[15,37,15,41],[10,42,10,46],[15,42,15,46],[12,37,12,41],[12,1,12,4],[13,1,13,4],[14,37,14,41],[14,42,14,46],[18,1,18,4],[1,11,2,46],[4,40,4,46],[4,1,4,10],[4,35,4,39],[4,31,4,34],[4,11,4,30],[5,40,5,46],[5,1,5,10],[5,35,5,39],[5,31,5,34],[5,11,5,30],[7,1,7,4],[7,5,7,36],[7,37,7,41],[7,42,7,46],[13,37,13,41],[13,42,13,46],[9,1,9,4],[10,1,10,4],[11,1,11,4],[11,37,11,41],[11,42,11,46],[10,5,10,36],[10,37,10,41],[12,42,12,46],[9,37,9,41],[9,42,9,46],[14,1,14,4],[15,1,15,4],[18,42,18,46],[43,37,43,41],[43,42,43,46],[27,1,27,4],[17,37,17,41],[22,1,22,4],[23,1,23,4],[24,1,24,4],[25,1,25,4],[26,1,26,4],[20,1,20,4],[21,1,21,4],[25,37,25,41],[18,37,18,41],[21,37,21,41],[25,42,25,46],[52,1,52,4],[53,1,53,46],[46,1,46,4],[47,1,47,4],[48,1,48,4],[49,1,49,4],[50,1,50,4],[51,1,51,4],[21,42,21,46],[45,1,45,4],[28,1,28,4],[29,1,29,4],[30,1,30,4],[43,1,43,4],[22,37,22,41],[22,42,22,46],[44,1,44,4],[42,1,42,46],[43,5,43,36],[31,1,31,4],[32,1,32,4],[39,1,39,4],[40,1,40,4],[41,1,41,4],[24,37,24,41],[24,42,24,46],[30,37,30,41],[30,42,30,46]]}
[]
[{"$nulls":11},"  REVISION HISTORY"]
[]
[]
[null,"Project (Model)",{"$nulls":9},"Document Name.",{"$nulls":19},"Rev. No.",null,null,null,"Author",{"$nulls":4},"Issued Date "]
[null,"NE1aW 온압센서\n(PRESSURE & TEMPERATURE SENSEOR)",{"$nulls":9},"NE1aW 온압센서 DB 사양서",{"$nulls":19},"00",null,null,null,"HS.Park",{"$nulls":4},"2026.05.25"]
[]
[null,"Rev.",null,null,null,"Description of Changed Part",{"$nulls":31},"Issued Date ",{"$nulls":4},"Originator"]
[null,"00",null,null,null," Initial Release",{"$nulls":31},"2026.05.25",{"$nulls":4},"HS.Park"]
{"$rows_empty":33}
[null,"관련 문서 Info : Process Flow chart /  Control Plan"]
[null,"Rev.",null,null,null,"Description of Changed Part",{"$nulls":31},"Issued Date ",{"$nulls":4},"Originator"]
{"$rows_empty":9}
[null,"APT-C01-04을(A4)                                                             AMOSENSE CO.,LTD.                                                             2025.05.01(Rev.0)"]

{"sheet":"DB Info.","index":1,"n_rows":16,"n_cols":4,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,1,12,1],[6,0,12,0]]}
["■ DB Info."]
["No.","항목","내용","Remark"]
[1,"DB Server IP","AMOSENSE 2F 온압센서 Line DB (IP: 192.168.0.20)","Line Local Server (단독 서버)"]
[2,"사용자 이름","sa","인가자 外 접근 제한"]
[3,"P/W","**********","인가자 外 접근 제한"]
[4,"DB Name","NE1aW_PT_SENSOR"]
[5,"DB Table","dbo.Housing_Assembly"]
[null,null,"dbo.Cal_Function"]
[null,null,"dbo.EOL"]
[null,null,"dbo.Marking"]
[null,null,"dbo.Packing"]
[]
[]
[6,"PK","IC_SN"]
[7,"Data 용량","N/A (MByte)"]
[8,"Camera","아래 이미지 참조","이미지 업데이트"]

{"sheet":"dbo.Housing_Assembly","index":2,"n_rows":30,"n_cols":14,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[4,1,29,1],[2,13,3,13],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12]]}
["▣ NE1aW 온압센서 DB 사양서",{"$nulls":7},": 변경 사항"]
["  DB Table : dbo.Housing_Assembly"]
["No.","STEP","DB Column Name","Expected Result","Unique","적용 Data (예시)","PASS/FAIL Guide Line / Remarks","Error Group","Error Code","varchar",null,"Error Proof",null,"Remark"]
[{"$nulls":9},"LEN","DB","인터락","F/Proof"]
[1,"P.1200 : PCBA_Assembly","Maker","생산 업체 정보 : AMOSENSE","설정값","AMOSENSE","설정값 저장",null,null,10,"확인 예정"]
[2,null,"Model","생산 모델 ","설정값","PT_Sensor","설정값 저장",null,null,10,"확인 예정"]
[3,null,"Variant_1","제품 색상","설정값","사양 구분 (예시 : Color / 옵션 등)","설정값 저장",null,null,10,"확인 예정"]
[4,null,"Variant_2","제품 색상","설정값","출하 구분 (예시 : 국내 / KD / AS 등)","설정값 저장",null,null,10,"확인 예정"]
[5,null,"Operator","작업자 ID","설정값","su","설정값 저장",null,null,10,"확인 예정"]
[6,null,"Production_Date","생산 일시","설정값","2026-05-25 09:00:01","PC 기준 생산 일시",null,null,30,"확인 예정"]
[7,null,"Line","생산 Line No.","설정값",1,"설정값 저장",null,null,5,"확인 예정"]
[8,null,"Lot_No","생산 Lot No.","설정값","26052501 (8자리 준수할 것)","YYMMDDLL",null,null,10,"확인 예정"]
[9,null,"JIG_No","생산 Jig No.","설정값","1-1   (Line No + Jig No)","설정값 저장",null,null,10,"확인 예정"]
[10,null,"IC_SN","IC Serial","Unique","XXXXXXXXXXX","IC Serial 확인 (PK 설정)",null,null,30,"확인 예정","◎","중복값 여부 확인, Variant 확인"]
[11,null,"PCB_Barcode","PCBA Barcode","Unique","A251001AM46110901T00001-01","PCBA Serial Unique 값 확인",null,null,30,"확인 예정","◎","중복값 여부 확인, Variant 확인"]
[12,null,"Process_Label","공정 라벨","설정값","XXXXXXXXXXX;A251001AM46110901T00001-01;26052501;Variant_1\n(IC_SN;PCBA_Barcode;Lot;Varinat_1)","사양 확인 예정",null,null,60,"확인 예정","◎"]
[13,null,"Process_Label_Scan","공정 라벨 스캔 결과","-","PASS / FAIL","사양 확인 예정",null,null,60,"확인 예정","◎"]
[14,null,"PT_Vol_1","측정 전압","측정값",3,null,null,null,50,"확인 예정"]
[15,null,"PT_Vol_2","측정 전압","측정값",3,null,null,null,30,"확인 예정"]
[16,null,"PT_Vol_3","측정 전압","측정값",3,null,null,null,50,"확인 예정"]
[17,null,"PT_Current_1","측정 전류","측정값",0.15,null,null,null,10,"확인 예정"]
[18,null,"PT_Current_2","측정 전류","측정값",0.15,null,null,null,10,"확인 예정"]
[19,null,"PT_Current_3","측정 전류","측정값",0.15,null,null,null,10,"확인 예정"]
[20,null,"Result","공정 결과","-","OK or NG","공정결과 저장 (PASS or FAIL)",null,null,5,"확인 예정"]
[21,null,"Error_Code","Error Code","-","E000","불량 발생시 해당 Error Code 저장",null,null,5,"확인 예정"]
[22,null,"Spare1","Spare Column",null,null,"Spare Column",null,null,30,"확인 예정"]
[23,null,"Spare2","Spare Column",null,null,"Spare Column",null,null,30,"확인 예정"]
[24,null,"Spare3","Spare Column",null,null,"Spare Column",null,null,30,"확인 예정"]
[25,null,"Spare4","Spare Column",null,null,"Spare Column",null,null,30,"확인 예정"]
[26,null,"Spare5","Spare Column",null,null,"Spare Column",null,null,30,"확인 예정"]

{"sheet":"dbo.Cal_Function","index":3,"n_rows":38,"n_cols":14,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,11,2,12],[2,13,3,13],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[4,1,37,1],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,2,10]]}
["▣ NE1aW 온압센서 DB 사양서",{"$nulls":7},": 변경 사항"]
["  DB Table : dbo.Cal_Function"]
["No.","STEP","DB Column Name","Expected Result","Unique","적용 Data (예시)","PASS/FAIL Guide Line / Remarks","Error Group","Error Code","varchar",null,"Error Proof",null,"Remark"]
[{"$nulls":9},"LEN","DB","인터락","F/Proof"]
[1,"P.1200 : PCBA_Assembly","Maker","생산 업체 정보 : AMOSENSE","설정값","AMOSENSE","설정값 저장",null,null,10,"확인 예정"]
[2,null,"Model","생산 모델 ","설정값","PT_Sensor","설정값 저장",null,null,10,"확인 예정"]
[3,null,"Variant_1","제품 색상","설정값","사양 구분 (예시 : Color / 옵션 등)","설정값 저장",null,null,10,"확인 예정"]
[4,null,"Variant_2","제품 색상","설정값","출하 구분 (예시 : 국내 / KD / AS 등)","설정값 저장",null,null,10,"확인 예정"]
[5,null,"Operator","작업자 ID","설정값","su","설정값 저장",null,null,10,"확인 예정"]
[6,null,"Production_Date","생산 일시","설정값","2026-05-25 09:00:01","PC 기준 생산 일시",null,null,30,"확인 예정"]
[7,null,"Line","생산 Line No.","설정값",1,"설정값 저장",null,null,5,"확인 예정"]
[8,null,"Lot_No","생산 Lot No.","설정값","26052501 (8자리 준수할 것)","YYMMDDLL",null,null,10,"확인 예정"]
[9,null,"JIG_No","생산 Jig No.","설정값","1-1   (Line No + Jig No)","설정값 저장",null,null,10,"확인 예정"]
[10,null,"IC_SN","IC Serial","Unique","XXXXXXXXXXX","IC Serial 확인 (PK 설정)",null,null,30,"확인 예정","◎","중복값 여부 확인, Variant 확인"]
[11,null,"PCB_Barcode","PCBA Barcode","Unique","N/A","Housing_Assembly 공정 DB 에서 불러오기 (매칭)",null,null,30,"확인 예정","◎","중복값 여부 확인, Variant 확인"]
[12,null,"Process_Label","공정 라벨","설정값","N/A","사양 확인 예정",null,null,60,"확인 예정","◎"]
[13,null,"Process_Label_Scan","공정 라벨 스캔 결과","-","N/A","사양 확인 예정",null,null,60,"확인 예정","◎"]
[14,null,"Test_Condition_1","공정 Test 조건_1","설정값","주요 공정 Test 조건 기입 (온도/압력/시간 등)","설정된 Test 조건 불러와 DB 저장",null,null,20,"확인 예정"]
[15,null,"Test_Condition_2","공정 Test 조건_2","설정값","주요 공정 Test 조건 기입 (온도/압력/시간 등)","설정된 Test 조건 불러와 DB 저장",null,null,20,"확인 예정"]
[16,null,"Test_Condition_3","공정 Test 조건_3","설정값","주요 공정 Test 조건 기입 (온도/압력/시간 등)","설정된 Test 조건 불러와 DB 저장",null,null,20,"확인 예정"]
[17,null,"Test_Condition_4","공정 Test 조건_4","설정값","주요 공정 Test 조건 기입 (온도/압력/시간 등)","설정된 Test 조건 불러와 DB 저장",null,null,20,"확인 예정"]
[18,null,"Test_Condition_5","공정 Test 조건_5","설정값","주요 공정 Test 조건 기입 (온도/압력/시간 등)","설정된 Test 조건 불러와 DB 저장",null,null,20,"확인 예정"]
[19,null,"Test_Condition_6","공정 Test 조건_6","설정값","주요 공정 Test 조건 기입 (온도/압력/시간 등)","설정된 Test 조건 불러와 DB 저장",null,null,20,"확인 예정"]
[20,null,"Test_Condition_7","공정 Test 조건_7","설정값","주요 공정 Test 조건 기입 (온도/압력/시간 등)","설정된 Test 조건 불러와 DB 저장",null,null,20,"확인 예정"]
[21,null,"PT_Cal_1","Test 결과_1","측정값","Test 결과_(Cal 값 /  특정 결과 등)","측정값 DB 저장",null,null,20,"확인 예정"]
[22,null,"PT_Cal_2","Test 결과_2","측정값","Test 결과_(Cal 값 /  특정 결과 등)","측정값 DB 저장",null,null,20,"확인 예정"]
[23,null,"PT_Cal_3","Test 결과_3","측정값","Test 결과_(Cal 값 /  특정 결과 등)","측정값 DB 저장",null,null,20,"확인 예정"]
[24,null,"PT_Cal_4","Test 결과_4","측정값","Test 결과_(Cal 값 /  특정 결과 등)","측정값 DB 저장",null,null,20,"확인 예정"]
[25,null,"PT_Cal_5","Test 결과_5","측정값","Test 결과_(Cal 값 /  특정 결과 등)","측정값 DB 저장",null,null,20,"확인 예정"]
[26,null,"PT_Cal_6","Test 결과_6","측정값","Test 결과_(Cal 값 /  특정 결과 등)","측정값 DB 저장",null,null,20,"확인 예정"]
[27,null,"PT_Cal_7","Test 결과_7","측정값","Test 결과_(Cal 값 /  특정 결과 등)","측정값 DB 저장",null,null,20,"확인 예정"]
[28,null,"Result","공정 결과","-","OK or NG","공정결과 저장 (PASS or FAIL)",null,null,5,"확인 예정"]
[29,null,"Error_Code","Error Code","-","E000","불량 발생시 해당 Error Code 저장",null,null,5,"확인 예정"]
[30,null,"Spare1","Spare Column",null,null,"Spare Column",null,null,30,"확인 예정"]
[31,null,"Spare2","Spare Column",null,null,"Spare Column",null,null,30,"확인 예정"]
[32,null,"Spare3","Spare Column",null,null,"Spare Column",null,null,30,"확인 예정"]
[33,null,"Spare4","Spare Column",null,null,"Spare Column",null,null,30,"확인 예정"]
[34,null,"Spare5","Spare Column",null,null,"Spare Column",null,null,30,"확인 예정"]

{"sheet":"dbo.EOL","index":4,"n_rows":30,"n_cols":14,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,11,2,12],[2,13,3,13],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[4,1,29,1],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,2,10]]}
["▣ NE1aW 온압센서 DB 사양서",{"$nulls":7},": 변경 사항"]
["  DB Table : dbo.EOL"]
["No.","STEP","DB Column Name","Expected Result","Unique","적용 Data (예시)","PASS/FAIL Guide Line / Remarks","Error Group","Error Code","varchar",null,"Error Proof",null,"Remark"]
[{"$nulls":9},"LEN","DB","인터락","F/Proof"]
[1,"P.1200 : PCBA_Assembly","Maker","생산 업체 정보 : AMOSENSE","설정값","AMOSENSE","설정값 저장",null,null,10,"확인 예정"]
[2,null,"Model","생산 모델 ","설정값","PT_Sensor","설정값 저장",null,null,10,"확인 예정"]
[3,null,"Variant_1","제품 색상","설정값","사양 구분 (예시 : Color / 옵션 등)","설정값 저장",null,null,10,"확인 예정"]
[4,null,"Variant_2","제품 색상","설정값","출하 구분 (예시 : 국내 / KD / AS 등)","설정값 저장",null,null,10,"확인 예정"]
[5,null,"Operator","작업자 ID","설정값","su","설정값 저장",null,null,10,"확인 예정"]
[6,null,"Production_Date","생산 일시","설정값","2026-05-25 09:00:01","PC 기준 생산 일시",null,null,30,"확인 예정"]
[7,null,"Line","생산 Line No.","설정값",1,"설정값 저장",null,null,5,"확인 예정"]
[8,null,"Lot_No","생산 Lot No.","설정값","26052501 (8자리 준수할 것)","YYMMDDLL",null,null,10,"확인 예정"]
[9,null,"JIG_No","생산 Jig No.","설정값","1-1   (Line No + Jig No)","설정값 저장",null,null,10,"확인 예정"]
[10,null,"IC_SN","IC Serial","Unique","XXXXXXXXXXX","IC Serial 확인 (PK 설정)",null,null,30,"확인 예정","◎","중복값 여부 확인, Variant 확인"]
[11,null,"PCB_Barcode","PCBA Barcode","Unique","N/A","Housing_Assembly 공정 DB 에서 불러오기 (매칭)",null,null,30,"확인 예정","◎","중복값 여부 확인, Variant 확인"]
[12,null,"Process_Label","공정 라벨","설정값","N/A","사양 확인 예정",null,null,60,"확인 예정","◎"]
[13,null,"Process_Label_Scan","공정 라벨 스캔 결과","-","N/A","사양 확인 예정",null,null,60,"확인 예정","◎"]
[14,null,"Test_Condition_1","공정 Test 조건_1","설정값","주요 공정 Test 조건 기입 (Leak 조건)","설정된 Test 조건 불러와 DB 저장",null,null,20,"확인 예정"]
[15,null,"Test_Condition_2","공정 Test 조건_2","설정값","주요 공정 Test 조건 기입 (Leak 조건)","설정된 Test 조건 불러와 DB 저장",null,null,20,"확인 예정"]
[16,null,"Test_Condition_3","공정 Test 조건_3","설정값","주요 공정 Test 조건 기입 (Leak 조건)","설정된 Test 조건 불러와 DB 저장",null,null,20,"확인 예정"]
[17,null,"PT_Cal_1","Test 결과_1","측정값","Test 결과_(Leak Test 결과)","측정값 DB 저장",null,null,20,"확인 예정"]
[18,null,"PT_Cal_2","Test 결과_2","측정값","Test 결과_(Leak Test 결과)","측정값 DB 저장",null,null,20,"확인 예정"]
[19,null,"PT_Cal_3","Test 결과_3","측정값","Test 결과_(Leak Test 결과)","측정값 DB 저장",null,null,20,"확인 예정"]
[20,null,"Result","공정 결과","-","OK or NG","공정결과 저장 (PASS or FAIL)",null,null,5,"확인 예정"]
[21,null,"Error_Code","Error Code","-","E000","불량 발생시 해당 Error Code 저장",null,null,5,"확인 예정"]
[22,null,"Spare1","Spare Column",null,null,"Spare Column",null,null,30,"확인 예정"]
[23,null,"Spare2","Spare Column",null,null,"Spare Column",null,null,30,"확인 예정"]
[24,null,"Spare3","Spare Column",null,null,"Spare Column",null,null,30,"확인 예정"]
[25,null,"Spare4","Spare Column",null,null,"Spare Column",null,null,30,"확인 예정"]
[26,null,"Spare5","Spare Column",null,null,"Spare Column",null,null,30,"확인 예정"]

{"sheet":"dbo.Marking","index":5,"n_rows":31,"n_cols":14,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,11,2,12],[2,13,3,13],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[4,1,30,1],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,2,10]]}
["▣ NE1aW 온압센서 DB 사양서",{"$nulls":7},": 변경 사항"]
["  DB Table : dbo.Marking"]
["No.","STEP","DB Column Name","Expected Result","Unique","적용 Data (예시)","PASS/FAIL Guide Line / Remarks","Error Group","Error Code","varchar",null,"Error Proof",null,"Remark"]
[{"$nulls":9},"LEN","DB","인터락","F/Proof"]
[1,"P.1200 : PCBA_Assembly","Maker","생산 업체 정보 : AMOSENSE","설정값","AMOSENSE","설정값 저장",null,null,10,"확인 예정"]
[2,null,"Model","생산 모델 ","설정값","PT_Sensor","설정값 저장",null,null,10,"확인 예정"]
[3,null,"Variant_1","제품 색상","설정값","사양 구분 (예시 : Color / 옵션 등)","설정값 저장",null,null,10,"확인 예정"]
[4,null,"Variant_2","제품 색상","설정값","출하 구분 (예시 : 국내 / KD / AS 등)","설정값 저장",null,null,10,"확인 예정"]
[5,null,"Operator","작업자 ID","설정값","su","설정값 저장",null,null,10,"확인 예정"]
[6,null,"Production_Date","생산 일시","설정값","2026-05-25 09:00:01","PC 기준 생산 일시",null,null,30,"확인 예정"]
[7,null,"Line","생산 Line No.","설정값",1,"설정값 저장",null,null,5,"확인 예정"]
[8,null,"Lot_No","생산 Lot No.","설정값","26052501 (8자리 준수할 것)","YYMMDDLL",null,null,10,"확인 예정"]
[9,null,"JIG_No","생산 Jig No.","설정값","1-1   (Line No + Jig No)","설정값 저장",null,null,10,"확인 예정"]
[10,null,"IC_SN","IC Serial","Unique","XXXXXXXXXXX","IC Serial 확인 (PK 설정)",null,null,30,"확인 예정","◎","중복값 여부 확인, Variant 확인"]
[11,null,"PCB_Barcode","PCBA Barcode","Unique","A251001AM46110901T00001-01","Housing_Assembly 공정 DB 에서 불러오기 (매칭)",null,null,30,"확인 예정","◎","중복값 여부 확인, Variant 확인"]
[12,null,"Process_Label","공정 라벨","설정값","XXXXXXXXXXX;A251001AM46110901T00001-01;26052501;Variant_1\n(IC_SN;PCBA_Barcode;Lot;Varinat_1)","사양 확인 예정",null,null,60,"확인 예정","◎"]
[13,null,"Process_Label_Scan","공정 라벨 스캔 결과","-","N/A","사양 확인 예정",null,null,60,"확인 예정","◎"]
[14,null,"PT_Vol_1","측정 전압","측정값",3,null,null,null,50,"확인 예정"]
[15,null,"PT_Vol_2","측정 전압","측정값",3,null,null,null,30,"확인 예정"]
[16,null,"PT_Vol_3","측정 전압","측정값",3,null,null,null,50,"확인 예정"]
[17,null,"PT_Current_1","측정 전류","측정값",0.15,null,null,null,10,"확인 예정"]
[18,null,"PT_Current_2","측정 전류","측정값",0.15,null,null,null,10,"확인 예정"]
[19,null,"PT_Current_3","측정 전류","측정값",0.15,null,null,null,10,"확인 예정"]
[20,null,"Marking_QR","Marking 정보","Unique","Laser Marking 될 값 저장","Marking 정보 (개발팀 확인 필요)",null,null,100,"확인 예정","◎"]
[21,null,"Result","공정 결과","-","OK or NG","공정결과 저장 (PASS or FAIL)",null,null,5,"확인 예정"]
[22,null,"Error_Code","Error Code","-","E000","불량 발생시 해당 Error Code 저장",null,null,5,"확인 예정"]
[23,null,"Spare1","Spare Column",null,null,"Spare Column",null,null,30,"확인 예정"]
[24,null,"Spare2","Spare Column",null,null,"Spare Column",null,null,30,"확인 예정"]
[25,null,"Spare3","Spare Column",null,null,"Spare Column",null,null,30,"확인 예정"]
[26,null,"Spare4","Spare Column",null,null,"Spare Column",null,null,30,"확인 예정"]
[27,null,"Spare5","Spare Column",null,null,"Spare Column",null,null,30,"확인 예정"]

{"sheet":"dbo.Packing","index":6,"n_rows":28,"n_cols":14,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,11,2,12],[2,13,3,13],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[4,1,27,1],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,2,10]]}
["▣ NE1aW 온압센서 DB 사양서",{"$nulls":7},": 변경 사항"]
["  DB Table : dbo.Packing"]
["No.","STEP","DB Column Name","Expected Result","Unique","적용 Data (예시)","PASS/FAIL Guide Line / Remarks","Error Group","Error Code","varchar",null,"Error Proof",null,"Remark"]
[{"$nulls":9},"LEN","DB","인터락","F/Proof"]
[1,"P.1200 : PCBA_Assembly","Maker","생산 업체 정보 : AMOSENSE","설정값","AMOSENSE","설정값 저장",null,null,10,"확인 예정"]
[2,null,"Model","생산 모델 ","설정값","PT_Sensor","설정값 저장",null,null,10,"확인 예정"]
[3,null,"Variant_1","제품 색상","설정값","사양 구분 (예시 : Color / 옵션 등)","설정값 저장",null,null,10,"확인 예정"]
[4,null,"Variant_2","제품 색상","설정값","출하 구분 (예시 : 국내 / KD / AS 등)","설정값 저장",null,null,10,"확인 예정"]
[5,null,"Operator","작업자 ID","설정값","su","설정값 저장",null,null,10,"확인 예정"]
[6,null,"Production_Date","생산 일시","설정값","2026-05-25 09:00:01","PC 기준 생산 일시",null,null,30,"확인 예정"]
[7,null,"Line","생산 Line No.","설정값",1,"설정값 저장",null,null,5,"확인 예정"]
[8,null,"Lot_No","생산 Lot No.","설정값","26052501 (8자리 준수할 것)","YYMMDDLL",null,null,10,"확인 예정"]
[9,null,"JIG_No","생산 Jig No.","설정값","1-1   (Line No + Jig No)","설정값 저장",null,null,10,"확인 예정"]
[10,null,"IC_SN","IC Serial","Unique","XXXXXXXXXXX","IC Serial 확인 (PK 설정)",null,null,30,"확인 예정","◎","중복값 여부 확인, Variant 확인"]
[11,null,"PCB_Barcode","PCBA Barcode","Unique","A251001AM46110901T00001-01","Housing_Assembly 공정 DB 에서 불러오기 (매칭)",null,null,30,"확인 예정","◎","중복값 여부 확인, Variant 확인"]
[12,null,"Process_Label","공정 라벨","Unique","XXXXXXXXXXX;A251001AM46110901T00001-01;26052501;Variant_1\n(IC_SN;PCBA_Barcode;Lot;Varinat_1)","사양 확인 예정",null,null,60,"확인 예정","◎"]
[13,null,"Process_Label_Scan","공정 라벨 스캔 결과","-","N/A","사양 확인 예정",null,null,60,"확인 예정","◎"]
[14,null,"Marking_QR","Marking 정보","Unique","Laser Marking 정보 Scan","Marking 정보 (개발팀 확인 필요)",null,null,100,"확인 예정","◎"]
[15,null,"Packing_Qty","Packing 수량","설정값","설정된 Packing 수량 Count","설정값 저장",null,null,10,"확인 예정","◎"]
[16,null,"Box_No.","Box.No","설정값","001, 002, 003 ….999","설정값 저장",null,null,10,"확인 예정","◎"]
[17,null,"Box_SN","Box Serial","Unique","포장LOT +Box S/N ex)26050201001","설정값 저장",null,null,20,"확인 예정","◎"]
[18,null,"Result","공정 결과","-","OK or NG","공정결과 저장 (PASS or FAIL)",null,null,5,"확인 예정"]
[19,null,"Error_Code","Error Code","-","E000","불량 발생시 해당 Error Code 저장",null,null,5,"확인 예정"]
[20,null,"Spare1","Spare Column",null,null,"Spare Column",null,null,30,"확인 예정"]
[21,null,"Spare2","Spare Column",null,null,"Spare Column",null,null,30,"확인 예정"]
[22,null,"Spare3","Spare Column",null,null,"Spare Column",null,null,30,"확인 예정"]
[23,null,"Spare4","Spare Column",null,null,"Spare Column",null,null,30,"확인 예정"]
[24,null,"Spare5","Spare Column",null,null,"Spare Column",null,null,30,"확인 예정"]